


吉林通用航空职业技术学院
2026年学生公寓自助电吹风机经营服务项目

综合比选文件







采购单位：吉林通用航空职业技术学院
需求部门：学生工作处
日    期：2026年11月6日


第一章 项目总体情况
一、项目概况：
    1.项目编号：JHZYZHBX20261106CFJ
2.项目内容：吉林通用航空职业技术学院拟通过公开综合比选采购学生公寓自助电吹风机经营服务项目。学校提供学生公寓指定安装点位及电源条件，由供应商全额出资完成自助电吹风机设备的采购、运输、安装、调试及后期运营维护；供应商按投放台数每年向学校缴纳场地管理费（含设备运行电费），学生通过扫码方式付费使用。服务内容包括但不限于设备的投放、日常巡检、故障维修、耗材与部件更换及线上扫码支付与运维管理平台的建设与维护，确保项目安全、稳定、规范运行。
二、具体要求：
1.供应商须在合同签订后15日内完成自助电吹风机设备的采购、运输、安装、调试并投入使用，安装点位及数量按校方确认的投放方案执行。
2.未经采购人许可，不得向第三方披露项目相关技术参数、报价金额、学生信息等敏感信息。
三、资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例对响应人资格的要求；具有独立法人资格，具有有效的营业执照，且营业执照经营范围须涵盖自助电吹风机设备销售（或租赁）、安装、运营服务等相关业务。
2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供2024年或2025年经第三方审计的财务报告及报表，或提供自本项目响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表。
3.供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。
4.企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的响应人不得参加同一采购项目的响应。如果出现上述情况，相关响应人的响应均将被拒绝。
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向所有企业采购。
6.本项目的特定资格要求：响应人须具有校园自助电吹风机（或同类公用吹风机、自助生活服务设备）投放运营业绩，2025年1月1日以来不少于1个学校项目合同证明；所投电吹风机须为全新商用设备，须具备3C认证，额定功率不超过产品铭牌标称值；具备线上扫码支付及运维管理平台，支持微信、支付宝支付，支持按分钟计时计费与实时到账。
7.本次不接受联合体响应，不得转包、分包。
四、响应时间及地点
响应截止时间：2026年11月13日13:00（北京时间）
响应地点：吉林通用航空职业技术学院
联系人：张野
联系电话：18543274512

[bookmark: _Toc599]第二章 报价及报价单要求
[bookmark: _Toc28163]1.本次综合比选为一次性报价，任何二次报价、选择性报价均作无效处理；在满足综合比选文件全部实质性要求前提下，按场地管理费报价（元/台/年）由高到低确定成交供应商，报价相同者由综合比选小组综合比较服务方案后确定；
2.供应商的报价为场地管理费（元/台/年，含设备运行电费），报价不得低于管理费最低限价50元/台/年，报价包含设备采购、运输、安装、调试、日常运维、巡检、耗材与部件更换、维修及税费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用；设备运行电费由供应商承担，不再另行向学校或学生收取。
3.报价函要经法定代表人和其授权代表签字、盖章；
4.报价连同相关证明文件复印件一起密封后在报价截止时间前交至综合比选人。
5.报价格式见附件。



第3章 项目需求
1.项目清单
	名称
	项目内容与主要功能参数
	备注

	设备投放与安装
	1.设备要求：供应商全额出资采购全新商用自助电吹风机，须具备3C认证，单台额定功率不超过1200W，具备过热保护、过流保护、漏电保护、倾倒自动断电等多重安全保护，整机设计使用寿命不少于5年。每台机位须配备独立漏电保护开关（漏电动作电流不大于30mA），并具备防雨防潮措施。2.投放点位：共设置点位约136个，合计投放电吹风机约136台，覆盖2、4、9、10、11、12、13、14、15、16号学生公寓楼，其中2、4、11、15、16号楼每层2台，9、10号楼每层2台，12、13、14号女生公寓每层4台，具体投放楼层及每层台数按校方确认的投放方案执行。3.安装要求：供应商负责设备运输、安装、调试及电源接入，在每栋楼每层指定位置安装，布线规范、牢固可靠、接地良好，安装箱体须防雨防潮、通风散热，不得破坏既有建筑结构与装修，不得私拉乱接线路。
	

	运营维护服务
	1.运维平台：具备线上扫码支付及运维管理平台，支持微信、支付宝扫码支付，支持按分钟计时计费、远程监控设备运行状态、故障报警、收益统计与后台管理。2.日常运维：负责设备日常运行管理、定期巡检与清洁保养（不少于每月1次）、故障维修，保证设备完好率不低于98%。3.故障响应：接到报修后24小时内响应，48小时内修复或更换到位；设备停机超过3日须提供备用机，保障学生正常使用。4.电费承担：设备运行电费由供应商承担（场地管理费报价已含电费），水电费按实际发生由供应商自行承担，不另行向学校或学生收取。
	

	收费标准
	1.学生付费使用：学生自愿选择、按分钟扫码付费，不强制消费；合同期内收费标准保持不变。2.收费上限：电吹风机单次吹干头发（约3分钟）费用不高于0.3元/分钟计费标准下的实际发生费用，参照省内高校单次吹干约0.3—0.6元的水平合理定价，不得突破学生可承受范围。3.场地管理费：供应商按投放台数每年向学校缴纳场地管理费（含电费），报价不低于50元/台/年。
	

	安全管理
	1.供应商须为投放设备购买财产及公众责任险，承担设备运行期间的安全责任，因设备原因造成的学生人身、财产损害由供应商依法承担。2.设备运行须符合消防、用电、卫生等有关规定，每台机位必须配置独立漏电保护，不得使用大功率违规电器或私拉乱接线路，杜绝公寓内学生自带吹风机违规用电现象。3.定期接受学校安全检查，发现隐患立即整改。
	

	人员与培训
	1.配备不少于1名驻校或区域运维服务人员，公开服务电话，保证及时响应。2.项目启动前向学校提供设备操作、安全使用说明及培训，明确告知学生正确使用与用电安全注意事项。3.建立服务台账，定期向学校报送设备运行、维护、巡检、投诉处理等情况。
	

	服务承诺
	1.合同期内不得以任何理由擅自提高收费标准或降低服务质量。2.不得转包、分包本项目。3.服从学校统一管理，配合学校开展收费公示与运行监控。4.合同期满或终止时，按学校要求及时撤除设备并恢复场地原状。
	



2.质保与运维要求：供应商对所投自助电吹风机提供不少于3年的整机质保服务，质保期内免费提供维修、部件更换、定期巡检清洁及技术支持服务；设备日常故障须在接到报修后24小时内响应、48小时内修复或更换到位。
3.投放期限：自合同签订之日起3年。


吉林通用航空职业技术学院
2026年11月6日





附件1
报价声明
吉林通用航空职业技术学院：
我方确认收到贵方提供的（学生公寓自助电吹风机经营服务项目）询价文件及相关附件的全部内容，我方：（报价人名称）作为报价供应商正式授权（授权代表全名、职务、身份证号码）代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。
在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：
（1） 本报价声明。
（2） 报价一览表、报价明细表。
（3） 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。
（4） 法定代表人证明书、授权委托书。
（5） 其他服务响应文件。
我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1） 我方严格遵守贵校采购有关规定。
（2） 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（3） 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。
（4） 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。
（5） 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其他任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。
（6） 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。
（7） 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：   
日期：2026年  月  日
（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2
报价一览表
货币单位：人民币元
	项目名称
	学生公寓自助电吹风机经营服务项目

	项目编号
	JHZYZHBX20261106CFJ

	场地管理费报价
	小写：人民币            元/台/年（含电费）
大写：

	备注
	管理费报价不得低于50元/台/年（含电费）


注：
1、 本表报价为场地管理费（元/台/年，含设备运行电费），报价不得低于50元/台/年的最低限价。
2、 表中场地管理费报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。
3、 填写此表时不得改变表格的形式。
4、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。


报价供应商（公章）：
联 系 人：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件3
法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，（ 身份证号码： ）现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。
营业执照号码：
经济性质：
成立日期：

	附法定代表人身份证复印件




报价供应商（公章）：
报价供应商地址：
法定代表人（签名）：
日    期:
（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）
附件4






授权委托书

致：吉林通用航空职业技术学院
本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。
	附被授权人身份证复印件










                              报价供应商（公章）：
地        址：
                             法定代表人（签名）：
[bookmark: OLE_LINK1]代理人（签名）：






（注：法定代表人为投标供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。
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	评标项目
	评标分项及分值
	分值

	报价
(25分)
	管理费
	每台吹风机50元/台/年及以上为有效报价，以有效报价中最高价为基准价，得满分25分；其他报价按"（报价/基准价）×25"计算得分
	25分

	技术
（55分）
	电吹风机设备要求（硬件方面）
	设备参数全部满足得10分，有一项不满足减2分，扣完为止。
设备参数要求：
1.采用全新商用自助电吹风机，须具备国家3C认证。
2.明确“单台额定功率≤1200W，并提供铭牌或检测证明”，符合学生公寓用电安全要求。
3.具备过热保护、过流保护、漏电保护、倾倒自动断电等多重安全保护。
4.机位箱体具备防雨防潮、通风散热设计，每台配置独立漏电保护开关（漏电动作电流不大于30mA）。
5.具备可调节风温与风速功能，使用寿命不少于5年。
	10分

	
	电吹风机设备方面（软件方面）
	设备参数全部满足得10分，有一项不满足减1.25分，扣完为止。
设备参数要求：
1.用户可扫码启动设备，界面实时显示已使用时长、已产生费用及剩余可用时长（预付费模式）或预估费用（后付费模式）；
2.支付系统须采用线上支付方式，支持支付宝、微信两种主流方式，支持按分钟计时计费，计费精度不低于0.1元/分钟；
3.用户可查询个人历史消费记录，系统支持按日/月统计消费明细并导出电子账单；
4.运维管理平台须具备远程监控设备在线状态、异常断电及故障自动报警功能，支持后台查看各点位实时使用数据与收益统计。
5.设备采用中文液晶显示屏，界面以中文显示操作提示、使用时长及费用信息，用户扫码即可启动设备；
6.设备具备双路双重保护设计，两路独立保护与保险，保障设备运行安全；
7.支付与计费系统支持订单中途退费功能，用户中途结束使用可按实际使用时间自动结算并退还剩余费用，退费记录可在个人消费明细中查询；
8.设备启停采用触摸式暂停按钮，非机械式按钮，操作灵敏、寿命长，避免机械磨损导致的故障。
注：以上须提供软件功能截图（含手机端用户界面及后台管理界面），否则不得分。
	10分

	
	安装施工方案
	安装施工方案（包含机位箱体安装方案、电源接入与线路设计方案、漏电保护与接地方案、防潮散热措施及相应的施工周期安排等）。根据方案包含内容的全面性、深度进行评分：
①机位箱体安装方案（含安装位置、固定方式、承重说明）；
②电源接入与线路设计方案（含线径选择、空开配置）；
③漏电保护与接地方案（含漏保型号、动作电流≤30mA、接地电阻要求）；
④防潮散热措施（含通风设计、防雨防潮处理）；
⑤施工周期安排（含进度计划表）。
评分标准：
1.包含全部5项内容得10分；
2.包含其中4项得8分；
3.包含其中3项得6分；
4.仅包含2项得4分；
5.仅包含1项得2分；
6.未提供方案，不得分。
	10分

	
	运营方案
	运营服务方案（包括服务管理制度、日常巡检与清洁保养、故障维修响应、用电安全防护、纠纷处理等）。根据方案包含内容的全面性、深度进行评分：
①服务管理制度（含人员配置、值班安排、服务时间）；
②日常巡检与清洁保养方案（含巡检频次、清洁内容、记录台账）；
③故障维修响应方案（含响应时间、备件储备、维修流程）；
④用电安全防护方案（含定期漏电测试、线路检查）；
⑤纠纷处理方案（含投诉渠道、处理流程）。
评分标准：
1.包含全部5项内容得10分；
2.包含其中4项得8分；
3.包含其中3项得6分；
4.仅包含2项得4分；
5.仅包含1项得2分；
6.未提供方案，不得分。
	10分

	
	突发事件及应急预案
	针对项目中发生的突发情况（停电、跳闸、设备漏电报警、机位损坏、学生使用烫伤等）制定应急预案。根据预案包含的内容进行评分：
①停电、跳闸应急响应（含通知机制、恢复措施）；
②设备漏电报警处置（含紧急断电、排查流程、责任人）；
③机位损坏处置（含临时封闭、维修时限、备用机位调配）；
④学生使用烫伤等意外处置（含急救措施、就医指引、责任人、联系方式）。
评分标准：
1.包含全部4类预案，且每类均有具体处置流程、责任人、联系方式，得5分；
2.包含其中3类，预案较具体，得3分；
3.包含其中2类，预案简单，得1分；
4.包含1类或以下，不得分。
	5分

	
	服务
方案
	针对学生公寓早晚高峰期吹风机排队集中、女生公寓需求量大等问题，方案须提出以下具体措施：
①缓解早晚高峰排队措施（如：增加吹风机点位数量、分时段预约、引导错峰使用等，至少提供2条可行措施）；
②满足女生公寓需求措施（如：女生公寓优先配置、增加专用机位、延长服务时间等，至少提供2条可行措施）；
③其他便民措施（如：多档风温风速选择、免费提供纸巾或梳子等，至少提供1条）。
评分标准：
1.措施具体、合理、实用性强，涵盖上述方面且每方面均有至少2条可行措施，得10分；
2.措施较具体，涵盖两方面且每方面有2条措施，得8分；
3.措施一般，仅涵盖一方面或措施缺乏可行性，得4分；
4.措施简单、无针对性，得1分；
5.未提供方案，不得分。
注：每缺少一条可行性措施扣2分
	10分

	商务
（20分）
	企业
业绩
	近3年以来，企业承担过类似项目业绩的，每提供一份得5分，最高得15分。（以合同协议书为准，响应文件中附扫描件并加盖单位公章）
	15分

	
	体系
认证
	供应商具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得2分。（须提供证书复印件并加盖单位公章）
	2分

	
	增值服务
	供应商面向采购人和服务对象提供的便民措施、优惠措施。询价小组根据供应商提供举措的可行性、有效性进行合理评分，每提供一条可行、有效的措施得1分，最高得3分。
	3分
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